Dr. Geol. Cammarota Michele

Ordine Geologi della Campania - iscrizione n° 1326

Residenza

Via dei Biancospini, 29 84040 - Casal Velino (SA)

Domicilio Fiscale

Via Belvedere, 32

84040 - Casal Velino ( SA) P.iva 03326440652

1. CMMMHL64A13B895P Tel.: 0974-907470

   Fax: 0974-907470

   Cell. 329-4243510

   Cell. 347-6413851

   E-mail: geolmichelecammarota@alice.it

   # COMUNE DI CASAL VELINO

   Provincia di Salerno

   ## RELAZIONE GEOLOGICA

   D.M. 14/ 01/ 2008 e ss. mm. ii.

   REDAZIONE P.U.A. IN LOCALITA’ ISOLA – FRAZIONE MARINA

   ### COMMITTENTE: SOCIETA’ FORNO S.R.L.

   Allegati fuori testo:

   #### IL RELATORE

   #### Dott. Geol. Michele Cammarota

   [Luglio 2012]

   - Indagine geognost ica, pr ove geot ecniche in sit o, pr ove di labor at or io, indagine sismica

     INDICE DEGLI ARGOMENTI

     1. PREMESSA | Pag. | 2
     2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-GEOMORFOLOGICO E STABILITA’ | Pag. | 3
     3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICITA’ | Pag. | 3
     4. MODALITA’ ESECUTIVE DELLE INDAGINI | Pag. | 10
     5. RISULTATI DELLE INDAGINI | Pag. | 12
     6. CONCLUSIONI | Pag. | 17

     Allegati al testo

     - Corografia – base scala 1/25000;

     - ABSS - Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (AGGIORNAMENTO 2012) – Carta del rischio da frana, della pericolosità da frana, del rischio idraulico, delle fasce fluviali e delle aree di attenzione - base scala 1/5000;

     - ABSS - Piano Stralcio Erosione Costiera (AGGIORNAMENTO 2012) – Carta del rischio e della pericolosità (costa bassa) - base scala 1/5000;

     - Carta geolitologica - base scala 1/5000;

     - Carta geomorfologica - base scala 1/5000;

     - Carta idrogeologica - base scala 1/5000;

     - Carta della stabilità - base scala 1/5000;

     - Carta della microzonazione in prospettiva simica - base scala 1/5000;

     - Planimetria ubicazione indagini su CTR e su mappa catastale – base scala 1/2000

     - Prove penetrometriche dinamiche leggere

       Allegati fuori testo

     - Indagine geognostica, prove geotecniche in sito, prove di laboratorio, indagine sismica

   1. PREMESSA

      Nel mese di luglio 2012 su incarico dell’ing. Luigi Rispoli c/o della società Forno S.r.l., è stato effettuato uno studio geologico e sismico di un’area che sarà interessata da un Piano Urbanistico Attuativo, zona turistico-alberghiero, in Casal Velino (SA), località “Isola”.

      Tale studio è stato realizzato con lo scopo di descrivere la situazione geologica d’insieme e per valutare le caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni presenti, preliminarmente agli interventi di edificazione. A tal fine è stato condotto un studio geologico di superficie ed è stato eseguito il seguente programma di indagini in sito:

      n. 2 sondaggi a rotazione e carotaggio continuo profondi 30 metri (Sondaggio S1 e S2)

      n. 4 prove SPT in foro

      n. 2 prelievi di campioni indisturbati in foro (Campioni S1 C1 e S2 C1)

      n. 2 sondaggi sismici tipo MASW e ReMi (Sondaggio SS1 e SS2)

      n. 4 prove penetrometriche dinamiche leggere (PPD1, PPD2, PPD3 e PPD4)

      Tutte le fasi del programma di indagine sono state eseguite secondo le

      Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche - A.G.I. (1977).

      L’elaborazione dei risultati delle prove è stata effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa tecnica, Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP.

      I campioni prelevati (S1 C1 e S2 C1) sono stati sottoposti a prove di laboratorio per la determinazione dei parametri geotecnici in termini di caratterizzazione fisica e meccanica dei materiali investigati.

      Le ubicazioni di tutte le prove in situ utilizzate per la stesura della presente relazione sono riportate nella planimetria generale allegata.

      Negli allegati fuori testo sono riportate:

      - Indagine geognostica

      - Prove geotecniche in sito

      - Prove di laboratorio

      - Indagine sismica

   2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-GEOMORFOLOGICO E STABILITA’

      L’area in esame è rappresentata da un lotto di terreno ubicato alla Località Isola nel Comune di Casal Velino (SA) a SE del centro abitato della Frazione Marina. Il sito si estende al margine occidentale della pianura alluvionale del Fiume Alento, in prossimità della sua foce e si inserisce all’interno di un’ampia zona in cui la morfologia e praticamente tabulare o blandamente ondulata alla quota altimetrica di ca. 1,9 metri s.l.m.. È individuabile nella cartografia ufficiale I.G.M. al Foglio 519 Sezione IV – Casal Velino (SA) della Carta Topografica d’Italia Serie 25 ed è distinta in catasto al Foglio 34 P.lla

      n. 180 della mappa catastale del Comune di Casal Velino (SA).

      La valle dell’Alento che si estende essenzialmente in direzione NW–SE segue con buona probabilità una tettonica che divide le strutture geologiche costituite dal monte Stella a Sud Ovest e dal Monte Sacro a Nord Ovest. Su questa grossa faglia di direzione appenninica si è impostato successivamente il corso del fiume Alento.

      Dal rilevamento geomorfologico di superficie, come evidenziato nella CARTA GEOMORFOLOGICA allegata, non sono stati cartografati e individuati elementi geomorfologici significativi, né indizi di frane o dissesti in atto o potenziali è pertanto si può sicuramente affermare che l’area sotto l’aspetto geostatico è stabile e dunque idonea agli scopi progettuali (cfr. CARTA DELLA STABILITA’).

      L’area in oggetto non risulta inserita tra quelle individuate a rischio idrogeologico dal vigente Piano Stralcio (aggiornamento 2012) che, in ogni caso, individua l’area di sedime dell’intervento quale Area di Attenzione di Fondovalle. Inoltre, la stessa area, in relazione alle Carte del Rischio e della Pericolosità del Piano Stralcio, elaborate dalla stessa Autorità di Bacino, è individuata tra quella a Rischio e Pericolosità da erosione costiera (costa bassa)

   3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICITÀ

      Geologia

      L’area oggetto di studio è riportata nel foglio n. 209 “Vallo della Lucania” della Carta Geologica d'Italia in scala 1:100.000.

      Sotto il profilo geologico-strutturale in questo settore della catena Appenninica il substrato pre-quaternario è rappresentato da successioni marine, in facies di flysch e di ambiente bacinale, di età compresa tra l’Eocene medio ed il Miocene, che la letteratura scientifica (Bonardi et alii, 1988; Progetto CARG - Carta Geologica Regionale in scala 1:25.000) attribuisce all’Unità tettonica Nord-Calabrese (Eocene medio - Burdigaliano), all’Unità tettonica di Castelnuovo Cilento (Eocene medio-Burdigaliano) ed al Gruppo del Cilento (Langhiano - Tortoniano inf.). Tali successioni,

      argillitico-marnose ed arenaceo-conglomeratiche, costituiscono l’ossatura dei rilievi collinari che delimitano ad est ed ovest l'intera valle dell'Alento e dei suoi tributari principali di quest’area.

      Al di sopra delle successioni marine si rinvengono depositi quaternari di copertura costituiti da sedimenti clastici di origine continentale quali alluvioni limo-argillose e sabbioso-ghiaiose, di riempimento della valle dell’Alento e delle valli tributarie, depositi detritico-argillosi e limo-argillosi, costituenti i prodotti di accumulo dei processi denudazionali ed erosionali agenti sui versanti (detriti di versante, colluvioni, cumuli di frana, ecc..) e depositi di spiaggia sia eolici che marini.

      Dal punto di vista della tettonica ed assetto strutturale, il settore della "Provincia Stratigrafico- Strutturale del Cilento" in cui s’inserisce il territorio in esame, rappresenta il risultato finale di numerosi eventi tettono-sedimentari di tipo compressivo e distensivo che, a partire dal Miocene inferiore, hanno interessato Unità appartenenti a diversi domini paleogeografici e responsabili della costruzione di questo settore della catena Appenninica. A tali fasi sono seguite quelle orogenetiche che hanno portato alta surrezione della stessa catena.

      L’elemento strutturale di primo ordine è costituito dalla sovrapposizione tettonica, avvenuta nel Burdigaliano inferiore, dell’insieme di Unità di provenienza interna sui domini paleogeografici dell’Unità Alburno Cervati.

      A fasi disgiuntive intercalate alle fasi compressive sarebbe da attribuire la formazione del bacino di sedimentazione Silentino, di età Burdigaliano medio-superiore - Langhiano, compreso fra le falde cristalline calabresi in fase di rapido inserimento nel "varco" Calabro-Peloritano ed i domini esterni appenninici già deformati.

      Gli affioramenti dell’Unità Cilento-Albidona sembrano suturare a scala regionale le superfici di accavallamento delle Unità esterne interessate fino al Langhiano dalla tettogenesi.

      Molto evidenti sono gli effetti della tettonica disgiuntiva plio-quaternaria responsabile della formazione di blocchi variamente ribassati e/o rialzati e, quindi, della formazione delle principati morfostrutture dell’area.

      Limitatamente alla zona in esame, fisiograficamente risulta ubicata lungo il bordo terminale dell’ampia pianura alluvionale del fiume Alento, uno dei principali sistemi drenanti del basso Cilento, che con andamento prevalente NNW-SSE, caratterizza un’ampia fascia detritico-alluvionale fino alla foce naturale posta fra gli abitati di Casal Velino Marina e Velia.

      In quest’area il fondovalle assume i caratteri di una vera e propria piana alluvionale, con terrazzi stabili sospesi al disopra dell’alveo attuale. Lo spessore del materasso alluvionale in corrispondenza della zona di studio, risulta non inferiore ai trenta metri, come evidenziato dai sondaggi effettuati.

      Al disotto di tali depositi di copertura quaternari, ad una profondità non definita, è rinvenibile il substrato geologico dell’area, rappresentato dai terreni appartenenti alle Unità Nord Calabresi e Successioni ad affinità Sicilide, che sulla Cartografia Geologica Ufficiale sono state inserite nella Formazione delle Crete Nere - S. Venere - Ascea, affiorante estesamente alla base dei rilievi che delimitano la piana alluvionale.

      Il territorio che racchiude l’area oggetto di intervento appartiene alla cosiddetta “Bassa Pianura dell’Alento”, un’ampia depressione tettonica, costituita, come ricordato precedentemente, da un potente materasso quaternario, formato da una giustapposizione di termini litologici prevalentemente argillosi a testimonianza di un apporto solido sia per trascinamento di fondo che in sospensione, strettamente legato alle caratteristiche geologiche del bacino di alimentazione; si tratta di depositi di origine fluviale costituiti in prevalenza da litofacies argilloso-limose e/o sabbiose-limose e subordinatamente sabbioso-ghiaiose (cfr. CARTA GEOLITOLOGICA). Queste ultime si rinvengono sottoforma di livelli lenticolari all’interno della successione argilloso-limosa e/o sabbioso-limosa, dando luogo, così, ad una variabilità verticale e laterale nella sequenza litostratigrafica del sottosuolo, sia in merito agli spessori sia in merito alla posizione stratigrafica, anche entro brevi distanze: si passa da situazioni a stratigrafia semplificata, in cui la successione alluvionale è rappresentata soltanto da depositi argilloso-limosi e/o sabbiosi limosi, a situazioni in cui all’interno della stessa successione si possono ritrovare intercalazioni di uno o più orizzonti sabbioso-ghiaiosi con spessore variabile.

      A diretto contatto si rinvengono sabbie sia di origine eolica, passanti gradualmente da fini a medio-grosse con intercalati livelli ghiaiosi, sia di origine marina, depositatasi in loco nel corso degli ultimi eventi d’ingressione e regressione marina che hanno dato origine alle spiagge attuali e recenti.

      In base alla Cartografia Geologica ufficiale (Progetto CARG – Carta Geologica Regionale), il sito di intervento ricade in una porzione di territorio che dal punto di vista geologico e litologico è definito come: ”b 2, Alluvioni terrazzate (I ordine)” del Pleistocene sup. – Olocene.

      Idrogeologia e idrologia

      Dal punto di vista idrogeologico (cfr. CARTA IDROGEOLOGICA allegata) gli elementi geologici di maggiore rilevanza, che caratterizzano questa parte di territorio, sono ravvisabili nei terreni alluvionali e nei terreni sabbiosi a diretto contatto con essi.

      Il complesso alluvionale che caratterizza anche l’area in esame presenta una permeabilità varabile in funzione della granulometria. Le sabbie limose, i ciottoli e le ghiaie evidenziano un grado di permeabilità per porosità medio-alto. Laddove, invece si ha prevalenza della componente limo-argillosa la circolazione idrica è scarsa. Pertanto in tali depositi, anche per effetto della loro giacitura lenticolare,

      si originano falde sospese a più livelli.

      Nei sondaggi eseguiti sul lotto da edificare, la falda è stata rinvenuta ad una profondità di 1,5 m circa dal p.c.. Si tratta di una falda episuperficiale che risente degli apporti derivanti dalla ricarica laterale della subalvea del fiume Alento e delle variazioni della marea.

      Il complesso delle sabbie di litorale è caratterizzato da permeabilità per porosità con grado variabile da basso a medio-basso a medio-alto in relazione al grado di addensamento. I livelli ghiaiosi presentano permeabilità da media ad alta in relazione alle caratteristiche granulometriche. La falda si attesta a pochi decimentri dal p.c..

      Dal punto di vista idrografico, l’area in studio fa parte di una zona caratterizzata da una rete idrografica superficiale rappresentata esclusivamente dal Fiume Alento che scorre in direzione NW-SE e da qualche canale di bonifica.

      In particolare, va rilevata la presenza, su i lati lunghi del lotto da edificare, di due canali di bonifica parzialmente tombati, dal regime occasionale e torrentizio che recapitano le proprie acque fino al mare.

      Sismicità

      Classificazione sismica

      Il territorio comunale di Pisciotta (SA), con delibera n°5447 del 7 novembre 2002 della Giunta Regionale della Campania (aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale), è stato classificato a bassa sismicità (IIIa categoria) corrispondente ad un grado di sismicità S=6 e ag=0.15 g .

      Figura 1: classificazione sismica dei comuni della Regione Campania – 2002 . Zona 1, valore di ag=0,35g; Zona 2, valore di ag=0,25g; Zona 3, valore di ag=0,15g

      Inoltre, la mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica, disponibile on-line sul sito dell’INGV di Milano, redatta secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008), indica che il territorio comunale di Pisciotta (SA) rientra nelle celle contraddistinte da valori di ag di riferimento compresi tra 0,075 e 0,100 (punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50).

      Figura 2: mappa della pericolosità sismica redatta dall’INGV di Milano secondo le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008) - Punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50.

      Pericolosità sismica di base

      La pericolosità sismica di base costituisce l’elemento primario per la determinazione delle azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare la sicurezza nei confronti dei diversi stati limite, intesi come le condizioni superate le quali l’opera non soddisfa più le esigenze per la quale è stata progettata.

      In conformità con quanto previsto dal D.M. 14.01.2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, la pericolosità sismica è espressa attraverso forme spettrali, definite su sito di riferimento rigido orizzontale in funzione dei seguenti tre parametri:

      - ag: accelerazione orizzontale massima del terreno;

      - Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

      - T*c: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

        Tali parametri sono stati desunti dai valori relativi alla pericolosità sismica su reticolo di riferimento, riportati nelle tabelle dell’ALLEGATO B delle Norme Tecniche per le Costruzioni, per diversi periodi di ritorno ricadenti in un intervallo di riferimento compreso tra 30 e 2475 anni.

        Per il sito in esame, le cui coordinate geografiche medie ED50 sono: Longitudine = 15,139976° – Latitudine = 40,169072°) i valori risultano i seguenti:

        Tabella 1: parametri della forma spettrale

        Figura 7: spettri di risposta elastici per i periodi di tempi di ritorno Tr su sito di riferimento rigido (elaborazione effettuata con “Spettri NTC ver.1.0.3”)

        NOTA: con linea continua si rappresentano gli spettri di Normativa, con linea tratteggiata gli spettri del progetto S1-INGV da cui sono derivati

   4. MODALITÀ ESECUTIVE DELLE INDAGINI Indagine geognostica - geotecnica Sondaggi a carotaggio continuo

      Per la ricostruzione dell’assetto stratigrafico dell’area oggetto del presente studio sono stati eseguiti dalla TECNOGEO s.r.l., ditta in possesso di Autorizzazione Ministero delle Infrastrutture e Trasporti esecuzione indagini geologiche in sito Settore C n. 157 del 19/04/2011, due sondaggi a rotazione e carotaggio continuo (S1 e S2). Per l’esecuzione dei sondaggi è stata utilizzata una sonda cingolata a funzionamento idraulico marca CMV modello MK420D. L’attrezzatura usata è di tipo ad aste e carotiere semplice e doppio terminale, con campionatori Shelby e Mazier ed attrezzatura per il rivestimento del foro di perforazione. La perforazione eseguita è stata spinta fino alla profondità di 30 metri dall’attuale piano campagna.

      L’esatta posizione è desumibile dall’allegata PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI.

      1. terreni estratti durante la perforazione sono stati raccolti in apposite cassette catalogatrici in pvc. Le foto di tali campionature, la colonna stratigrafica e gli esiti delle prove sono riportati nei certificati come allegati fuori testo.

         Prove SPT – prelievo di campioni indisturbati

         Nel corso del sondaggio S1 sono state eseguite n. 2 prove penetrometriche SPT (standard penetration test) ad una profondità di 4,50 m. e 10,00 m.. Lo stesso è stato fatto nel sondaggio S2 ad una profondità di 7,00 m. e 13,00 m..

         Alla profondità di 6,20 m (S1) e di 10,50 m (S2) sono stati prelevati n. 2 campioni indisturbati da sottoporre a specifiche prove di laboratorio per la determinazione dei parametri fisici e meccanici dei terreni di fondazione. Le analisi sono state eseguite dal laboratorio tecnologico di ricerca EDILSIGMA s.r.l, in possesso di Concessione n. 54540 del 16/02/2006, C.M. n. 349/STC del 16/12/1999, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

         Gli esiti delle prove sono riportate nei certificati come allegati fuori testo.

         Prove penetrometriche dinamiche leggere

         Al fine di disporre di un quadro più completo e sufficientemente chiaro del contesto geologico- stratigrafico del territorio in esame, ad integrazione dei dati puntiformi dei sondaggio meccanici, sono state eseguite n. 4 prove penetrometriche dinamiche, tramite un'attrezzatura leggera del tipo DL030 (modello SUNDA), che attualmente costituisce lo standard internazionale delle prove penetrometriche dinamiche leggere.

         Com’è noto, questo tipo di indagine consente di determinare indirettamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni costituenti il sottosuolo, incoerenti o coerenti, mediante una procedura standardizzata che permette la misura dell’energia necessaria all’infissione nel terreno di una punta conica a perdere.

         Quest’ultima, costituita da un cono di acciaio con angolo di 60° ed area di base di circa 10 cm2, viene infissa nei terreno mediante una batteria di aste di acciaio, di diametro di 20 mm e peso di 2.4 Kg/m, alla cui estremità superiore viene esercitata un’energia d’impatto costante, rappresentata dalla caduta di un maglio di 30 Kg di peso dall’altezza di 20 cm (58.86 Joule).

         La prova consiste nel misurare il parametro N 10, rappresentato dal numero di cadute del maglio (numero di colpi) necessario all’infissione nel terreno della batteria di aste per 10 cm.

         La punta conica ha un diametro di circa 35 mm, superiore a quello delle aste che la seguono, pertanto quest’ultime sono soggette durante l’infissione ad un attrito laterale trascurabile, soprattutto in corrispondenza di terreni incoerenti e per profondità non elevate.

         Nella fattispecie, l’attrezzatura penetrometrica utilizzata consta di un gruppo motore che aziona una pompa ad olio; l’olio in pressione, attraverso una tubazione di mandata ed una di ritorno, aziona un motore idraulico che, mediante un manovellismo, solleva e lascia cadere liberamente la massa battente di 30 Kg sul piatto di battuta, situato in testa alla batteria di aste. La frequenza di cadute del maglio è di circa 55 colpi/minuto.

         La prova viene spinta fino alla profondità di interesse, difficilmente superiore ai 15 m, o comunque fino alla profondità alla quale il numero di colpi diventa molto elevato; generalmente si adotta il valore di 100 colpi, per il quale si ritiene che sussista il “rifiuto” alla penetrazione.

      2. valore di rifiuto può essere raggiunto in varie condizioni:

         - la punta raggiunge un substrato roccioso non penetrabile;

         - la punta raggiunge un trovante roccioso nell’ambito dei terreni attraversati non penetrabile;

         - la punta raggiunge un livello i cui terreni sono dotati di uno strato di addensamento o di una consistenza molto elevate, rispettivamente se i terreni sono incoerenti o coerenti.

      Il risultato finale della prova penetrometrica dinamica è una misura, discretizzata per intervalli di

      10 cm, di una proprietà meccanica del terreno (N 10), correlabile alle principali caratteristiche geomeccaniche dei terreni; essa, pertanto, è una prova che consente un elevato dettaglio stratigrafico (log penetrometrico) ed offre la possibilità di effettuare buone correlazioni stratigrafìche.

      Com’è noto dalla letteratura tecnico-scientifica, la prova penetrometrica effettuata con il penetrometro dinamico leggero è correlabile alla più diffusa prova penetrometrica SPT (Standard

      Penetration Test), per la quale sono state provate sperimentalmente, e riconosciute a livello intemazionale, le relazioni fra il numero di colpi necessario ad infiggere un campionatore standard per 30 cm nel terreno (N SPT30) e le principali caratteristiche geomeccaniche del terreno.

      Quindi, conoscendo la relazione tra N 10 e N SPT30, anche attraverso la prova penetrometrica

      dinamica eseguita con attrezzatura leggera si possono ricavare gli stessi parametri geomeccanici; ciò, peraltro, è possibile anche mediante le correlazioni empiriche fomite dalle stesse case costruttrici dei penetrometri dinamici leggeri.

      La rappresentazione grafica dei logs penetrometrici, allegati alla presente nota, ha consentito di evidenziare con maggiore precisione l’assetto stratigrafico locale e di apprezzare l’entità spaziale degli orizzonti stratigrafici significativi, con particolare riferimento alla regolarità dei depositi alluvionali presenti.

      Indagine sismica

      Sondaggi sismici tipo MASW e ReMi

      Con sismografo Marca Geometrics Modello GEODE a 24 canali collegato tramite una PMCIA ad un computer portatile, sono state effettuate due indagini (stendimenti sismici di 66 m, disponendo i geofoni ad una distanza costante lungo una linea retta) con la metodologia dei microtremori, con sorgente attiva, MASW, ed altrettante con sorgente passiva, ReMi (refraction microtremor) lungo la stessa linea, per la definizione della categoria di suolo di fondazione

      Le risultanze dei sondaggi sismici sono riportate nel fascicolo: “INDAGINE GEOGNOSTICA, PROVE GEOTECNICHE IN SITO, PROVE DI LABORATORIO, INDAGINE SISMICA” (vedi

      allegati fuori testo).

   5. RISULTATI DELLE INDAGINI

      Sondaggi e rilevamento geologico-geomorfologico

      L’analisi delle campionature ottenute, unitamente al rilievo geologico-geomorfologico di superficie effettuato, ha permesso di ricostruire l’assetto stratigrafico dell’area investigata sintetizzata come segue:

      strato 1: sabbia limosa di colore marrone, con elementi ghiaiosi di natura calcareo-marnosa, sub arrotondati e/o appiatti. Si rinviene a partire dal p.c. fino a 1,50 m. (S1) - 2,00 m. (S2);

      strato 2: alternanze di sabbia a granulometria medio grossolana e sabbia fine (limosa), di colore grigio verdognolo e marrone. Presenza di elementi lapidei calcareo-marnosi, anche appiattiti. In S1 lo strato si presenta con sabbia a granulometria medio grossolana di colore grigio scuro, poco addensata. Lo strato si rinviene a partire da 1,50 m. (S1) - 2,00

      m. (S2) fino a 10,00 m. (S1) - 9,43 m. (S2). Tra 5,00 m. - 8,00 m. in S2 si rinviene sabbia medio grossolana marrone grigiastra con elementi ghiaiosi di piccole e medie dimensioni e qualche raro ciottolo di maggiore dimensione. Tra 6,00 m. - 7,00 m. in S1 e 3,20 m. – 4,00 m. in S2 si rinviene un livello di sabbia medio grossolana di colore marrone, con ghiaia (in S2). In S2 è presente, inoltre, un livello ghiaioso con ciottoli arrotondati ed appiattiti tra 4,00 m. - 5,00 m.. Infine, sempre in S2, è presente un livello di limo argilloso, molle, di colore grigio scuro, dello spessore di 40 cm (2,00 m. – 2,40 m.) che separa questo strato da quello superiore;

      strato 3: sabbia limosa o prevalentemente limosa (molto sottile), di colore grigio / grigio verdognolo, omogenea, senza inclusi lapidei, addensata. Si rinviene a partire da 10,00 m. (S1) - 9,43 m. (S2) fino a 19,00 m. (S1) – 18,00 m. (S2);

      strato 4: sabbia limosa di colore prevalentemente grigiastra. Presenza di qualche raro elemento ghiaioso di piccole dimensioni. Addensata. Si rinviene a partire da 19,00 m. (S1) – 18,00

      m. (S2) fino inoltre i 30 m in entrambi i sondaggi.

      Indagine geotecnica

      L’analisi dei campioni indisturbati prelevati nel corso della perforazione e l’elaborazione delle prove SPT eseguite in foro e PPD hanno permesso di definire l’assetto geotecnico dei terreni che saranno interessati dalle fondazioni degli edifici in via di realizzazione. Sono stati così individuati n. 4 livelli geotecnici come di seguito riportato:

      - Livello geotecnico 1: è costituito da sabbia limosa di colore marrone, con elementi ghiaiosi di natura calcareo-marnosa, sub arrotondati e/o appiatti. Si rinviene a partire dal p.c. fino a 1,50

        m. (S1) - 2,00 m. (S2); Dai diagrammi penetrometrici allegati si evince che questo livello, rinvenuto nelle verticali esplorate fino ad una profondità max di 1,90 metri (PPD2) dalla quota di inizio delle prove, ha offerto una scarsa resistenza alla penetrazione della punta conica, poiché il numero dei colpi per l’infissione delle aste si è sempre mantenuto su valori bassi (<

        10). Nel corso delle perforazioni è stata individuata la presenza di acqua di falda ad una profondità di – 1,5 m. dal p.c.

      - Livello geotecnico 2: è costituito da alternanze di sabbia a granulometria medio grossolana e sabbia fine (limosa), di colore grigio verdognolo e marrone. Presenza di elementi lapidei calcareo-marnosi, anche appiattiti. In S1 lo strato si presenta con sabbia a granulometria medio grossolana di colore grigio scuro, poco addensata. Lo strato si rinviene a partire da 1,50 m. (S1)

        - 2,00 m. (S2) fino a 10,00 m. (S1) - 9,43 m. (S2). Tra 5,00 m. - 8,00 m. in S2 si rinviene sabbia medio grossolana marrone grigiastra con elementi ghiaiosi di piccole e medie dimensioni e qualche raro ciottolo di maggiore dimensione. Tra 6,00 m. - 7,00 m. in S1 e 3,20 m. – 4,00 m. in S2 si rinviene un livello di sabbia medio grossolana di colore marrone, con ghiaia (in S2). In S2 è presente, inoltre, un livello ghiaioso con ciottoli arrotondati ed appiattiti tra 4,00 m. - 5,00 m.. Infine, sempre in S2, è presente un livello di limo argilloso, molle, di colore grigio scuro, dello spessore di 40 cm (2,00 m. – 2,40 m.) che separa questo strato da quello superiore; I parametri geotecnici sono stati desunti dalle analisi di laboratorio sul campione indisturbato S1 C1, dalle prove SPT in foro e da quelle PPD. Il livelletto di limo argilloso, molle, di colore grigio scuro, dello spessore di 40 cm (2,00 m. – 2,40 m.) presente in S2, ha offerto una scarsa resistenza alla penetrazione della punta conica, poiché il numero dei colpi per l’infissione delle aste si è sempre mantenuto su valori bassi , minore di 10 (PPD2 e PPD4).

      - Livello geotecnico 3: è costituito da sabbia limosa o prevalentemente limosa (molto sottile), di colore grigio / grigio verdognolo, omogenea, senza inclusi lapidei, addensata. Si rinviene a partire da 10,00 m. (S1) - 9,43 m. (S2) fino a 19,00 m. (S1) – 18,00 m. (S2). I parametri geotecnici sono stati desunti dalle analisi di laboratorio sul campione indisturbato S2 C1 e dalle prove SPT.

      - Livello geotecnico 4: è costituito da sabbia limosa di colore prevalentemente grigiastra. Presenza di qualche raro elemento ghiaioso di piccole dimensioni. Addensata. Si rinviene a partire da 19,00 m. (S1) – 18,00 m. (S2) fino inoltre i 30 m in entrambi i sondaggi.I parametri geotecnici sono stati dalla bibliografia.

        E’ evidente che gli spessori degli orizzonti riconosciuti si riferiscono esclusivamente alle stazioni di indagine e quindi, per quanto attendibili, non possono considerarsi validi per tutta l’area di ingombro dei fabbricati, in tal caso è da verificare nell’esecuzione dello scavo il piano di posa delle fondazioni.

        Sintesi dei parametri geotecnici principali

        I parametri geotecnici sono stati desunti dalle analisi di laboratorio sui campioni indisturbati S1 C1, S2 C1, prelevati rispettivamente a 6,20 m ed a 10,50 m.

        S1 C1 | S2 C1
        Peso di volume naturale: 20,13 kN/m3 Coesione 2,57 kN/m2 Angolo di attrito 30,1 ° DEG | Peso di volume naturale: 20,27 kN/m3 Coesione 3,20 kN/m2 Angolo di attrito 32,1 ° DEG

        Indagine sismica

        La nuova normativa italiana D.M. del 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” e successive integrazioni, la normativa tecnica europea (Eurocodici EC 7 e EC 8) e le più avanzate normative internazionali, attribuiscono la giusta importanza alla caratterizzazione sismica del terreno su cui dovranno essere realizzate opere di qualunque natura (edifici residenziali e industriali, opere di sostegno e di stabilizzazione di versanti, rilevati stradali, opere infrastrutturali, argini, dighe e opere idrauliche, gallerie, ponti e opere strutturali di grandi dimensioni).

        La caratterizzazione del terreno dal punto di vista sismico in particolare e dinamico in generale, richiede come elemento indispensabile la conoscenza del profilo di velocità delle onde di taglio Vs degli strati di terreno presenti nel sito, fino alla profondità di almeno 30 m dal piano campagna, secondo quanto richiesto dalle sopracitate normative. Il profilo delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di profondità risulta necessario per:

      - valutare l’azione sismica di progetto al livello delle fondazioni di qualunque struttura

      - valutare il rischio di liquefazione del terreno in sito

      - valutare rischi di instabilità dei pendii e/o delle opere di sostegno

      - valutare i cedimenti dei rilevati stradali, delle opere di sostegno, delle fondazioni degli edifici

        Risposta sismica locale

        Il moto generato da un terremoto in un sito, tuttavia, è influenzato dalle particolari condizioni locali (risposta sismica locale), cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono.

        Alla scala della singola opera o del singolo sistema geotecnico, la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.

        L’influenza del profilo stratigrafico sulla risposta sismica locale viene valutata con riferimento alle 7 categorie del profilo stratigrafico del sottosuolo di fondazione, definite dal D.M. 14.01.2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, in relazione alle caratteristiche geofisiche e geotecniche del sottosuolo.

        In particolare i parametri da considerare sono riferiti alla velocità delle onde di taglio mediate nei primi 30 metri al di sotto della fondazione (Vs30). Nei casi in cui la determinazione delle Vs30 non sia disponibile, è previsto che la classificazione possa essere effettuata in base al numero di colpi della prova SPT (NSPT), nei terreni a prevalente grana grossa, o alla coesione non drenata (cu), nei terreni a prevalente grana fina. La velocità equivalente delle onde di taglio VS30 è definita dall’espressione:

        in cui: hi = spessore in metri dell’i-esimo strato compreso nei primi 30 m di profondità; Vi = velocità delle onde di taglio nell’i-esimo strato; N = numero di strati compresi nei primi 30 m di profondità.

        Ai fini della valutazione della risposta sismica locale, si è fatto riferimento a due sondaggi sismici tipo MASW (Sondaggio SS1 e SS2), eseguiti all’interno del lotto da edificare, da cui si evince un Vs30 medio  250 m/sec, che fa attribuire il sottosuolo di fondazione della zona di studio alla categoria C (cfr. CARTA DELLA MICROZONAZIONE IN PROSPETTIVA SISMICA).

        Tabella 2: classificazione sismica dei terreni di fondazione

        Per il dettaglio dei risultati di tali analisi si rimanda ai report sismici come allegati fuori testo.

   6. CONCLUSIONI

La presente relazione è finalizzata all’elaborazione del modello geologico dell’area che sarà interessata da un Piano Urbanistico Attuativo, zona turistico-alberghiero, in Casal Velino (SA), località “Isola”.

Il modello è stato ottenuto sulla base dei dati stratigrafici in possesso derivanti da precedenti interventi in loco (sondaggi, etc.), integrati dai rilievi di superficie e dalle indagini effettuate (SONDAGGI, profili sismici M.A.S.W. e RE.MI. e prove penetrometriche).

Dall’analisi di questi dati si possono trarre le seguenti conclusioni:

- l’area interessata dall’intervento in progetto è caratterizzata dalla presenza di depositi sabbioso- limosi, variamente addensati, a granulometria variabile e con intercalazioni di livelli ghiaiosi;

- nei sondaggi eseguiti sul lotto da edificare, la falda è stata rinvenuta ad una profondità di 1,5 m circa dal p.c.. Si tratta di una falda episuperficiale che risente degli apporti derivanti dalla ricarica laterale della subalvea del fiume Alento e dalle variazioni della marea.

- l’area non è interessata da fenomeni di dissesto profondi e/o superficiali, né di tipo erosivo evolutivo;

- l’area in oggetto non risulta inserita tra quelle individuate a rischio idrogeologico dal vigente Piano Stralcio (aggiornamento 2012) che, in ogni caso, individua l’area di sedime dell’intervento quale Area di Attenzione di Fondovalle. Inoltre, la stessa area, in relazione alle Carte del Rischio e della Pericolosità del Piano Stralcio, elaborate dalla stessa Autorità di Bacino, è individuata tra quella a Rischio e Pericolosità da erosione costiera (costa bassa);

- il Comune di Casal Velino è stato inserito, ai sensi dell’ Ordinanza n° 3274 tra le località sismiche appartenenti alla Zona 3 – bassa sismicità;

- l’indagine sismica eseguita (“M.A.S.W.”) ai sensi delle nuove “Norme Tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni” ha permesso di classificare il sito come appartenente alla Categoria C.

Nel rispetto di quanto sopra esposto si dichiara l’area idonea, sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico, alla realizzazione delle opere come previste da progetto.

Il relatore

Geol. Michele Cammarota

Corografia dell’area oggetto di studio Foglio 519 Sezione IV – Casal Velino (SA) Scala 1:25.000

Delimitazione dell'area edificabile

Delimitazione dell'area di intervento

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA NELLA "CARTA DEL RISCHIO DA FRANA"

Delimitazione dell'area edificabile

Delimitazione dell'area di intervento

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA NELLA "CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA"

Delimitazione dell'area edificabile

Delimitazione dell'area di intervento

Delimitazione dell'area edificabile

Delimitazione dell'area di intervento

Delimitazione dell'area edificabile

Delimitazione dell'area di intervento

INDIVIDUAZIONE DELL'AREA NELLA "CARTA DELLE AREE DI ATTENZIONE SU BASE GEOMORFOLOGICA" ALLEGATA AL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE SINISTRA SELE ELEMENTO N. 519022 - SCALA 1:5000

Delimitazione dell'area edificabile

Delimitazione dell'area di intervento

STRALCIO DELLA CARTA DEL RISCHIO ALLEGATA AL PIANO STRALCIO EROSIONE COSTIERA

DELL'AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE SINISTRA SELE TAV. 12/25 - FOCE DEL FIUME ALENTO

1:5000

Delimitazione dell'area edificabile

Delimitazione dell'area di intervento

STRALCIO DELLA CARTA DELLA PERICOLOSITÀ ALLEGATA AL PIANO STRALCIO EROSIONE COSTIERA DELL'AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE SINISTRA SELE TAV. 22/25 - FOCE DEL FIUME ALENTO

SCALA 1:5000

511500

512000

512500

LEGENDA

SABBIE RECENTI ED ATTUALE

Depositi sabbiosi di spiaggia recente ed attuale

4446500

4446500

ALLUVIONI TERRAZZATE

Depositi di origine fluviale costituiti in prevalenza da litofacies argilloso-limose e/o sabbiose-limose e subordinatamente sabbioso-ghiaiose

Delimitazione dell'area edificabile

Delimitazione dell'area di intervento

4446000

4446000

.

511500

512000

CARTA GEOLITOLOGICA

512500

511500

512000

512500

LEGENDA

Aree di litorale costituite da costa bassa

4446500

4446500

Aree ubicate in prossimità del corso d'acqua ricadenti all'interno dell'alveo di piena ordinaria

Aree di pianura e di fondovalle pianeggianti o a debole pendenza in cui non si ravisano elementi geomorfici significativi

Delimitazione dell'area edificabile

Delimitazione dell'area di intervento

4446000

4446000

.

511500

512000

CARTA GEOMORFOLOGICA

512500

511500 512000

LEGENDA

COMPLESSO DELLE SABBIE DI LITORALE

I depositi sabbiosi sono caratterizzati da permeabilità per porosità con grado variabile da basso a medio-basso a medio-alto in relazione al grado di addensamento. I livelli ghiaiosi presentano permeabilità da media ad alta in relazione alle caratteristiche granulometriche.

La falda si attesta a pochi decimetri dal p.c..

4446500

4446500

COMPLESSO ALLUVIONALE

Questo complesso presenta una permeabilità varabile in funzione della granulometria. Le sabbie limose, i ciottoli e le ghiaie evidenziano un grado di permeabilità per porosità medio-alto. Laddove,

invece si ha prevalenza della componente limo-argillosa la circolazione idrica è scarsa. Pertanto in tali depositi, anche per effetto della loro giacitura lenticolare, si originano falde sospese a più livelli.

Delimitazione dell'area edificabile

4446000

4446000

Delimitazione dell'area di intervento

.

511500

512000

CARTA IDROGEOLOGICA

LEGENDA

AREE INSTABILI E POTENZIALMENTE INSTABILI

Aree di litorale che risentono della morfodinamica marina per cui sono esposte a fenomeni di erosione

e di arretramento della linea di costa

AREE INSTABILI E POTENZIALMENTE INSTABILI

Sono le aree di pianura alluvionale che risentono della morfodinamica fluviale, comprendo le Fasce Fluviali A, B

o C e sono, in parte, classificate a rischio alluvione

AREE STABILI

Sono aree pianeggianti, sub-pianeggianti o a debole pendenza in cui non si evidenziano fenomeni geomorfici

Delimitazione dell'area edificabile

Delimitazione dell'area di intervento

4446500

4446500

511500

512000

512500

. |  |  |

4446000

4446000

511500

512000

CARTA DELLA STABILITÀ

512500

4446500

4446500

| A |  |
|  | C B |
. |  |  |

LEGENDA
A | MICROZONA A Aree stabili pianeggianti o lievemente ondulate stabili e prive di fenomeni geomorfici significativi impostate su terreni alluvionali di natura limo-argillosa mediamente consistente con intercalati livelli sabbiosi e ghiaiosi mediamente addensati

con discrete caratteristiche meccaniche

PRINCIPALI PARAMETRI SISMICI

VS30 medio = 250 ms-1

CATEGORIA DEL SUOLO DI FONDAZIONE NTC 2008 = C

B | MICROZONA B Aree stabili pianeggianti o lievemente ondulate impostate su terreni alluvionali di natura limo-argillosa mediamente consistente con intercalati livelli sabbiosi e ghiaiosi mediamente addensati con discrete caratteristiche meccaniche potenzialmente instabili per fenomeni di esondazione
C | MICROZONA C Comprende le aree instabili di litorale costiero caratterizzate da depositi sabbiosi esposte all’erosione ed all’arretramento della linea di costa e le aree di pianura alluvionale instabili ubicate in corrispondenza del corso d’acqua ricadenti all’interno dell’alveo di piena ordinaria
Delimitazione dell'area edificabile Delimitazione dell'area di intervento

511500

512000

512500

4446000

4446000

511500

512000

512500

CARTA DELLA MICROZONAZIONE IN PROSPETTIVA SISMICA

Prova penetrometrica dinamica

!U

Sondaggio a carotaggio continuo

SN

!H

Legenda

PPPD N

4446400

4446400

511800 512000

PPD1 |  | S1 | PPD 3 H! |  | MASW 2 |
|  | U! | U! |  |  |
MASW 1 |  |  |  | !U | PPD 4
|  |  | U! | H! |
PPD | 2 |  |  |  | S2

Delimitazione dell'area di intervento

Delimitazione dell'area edificabile

Indagine sismica superficiale del tipo MASW

MASW N

4446200

4446200

511800

512000

PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI

6 &RRUGLQDWH &DVVLQL 6ROGQHU

(VW

S1

MASW 2

PPD 3

PPD1

H!

U!

U!

Legenda

MASW 1

U!

PPD 4

SN

H!

Sondaggio a carotaggio continuo

U!

!H

PPPD N

Prova penetrometrica dinamica

PPD 2

S2

6 &RRUGLQDWH &DVVLQL 6ROGQHU

(VW 1RUG

MASW N

Indagine sismica superficiale del tipo MASW

Delimitazione dell'area edificabile

Delimitazione dell'area di intervento

U!

1RUG

PLANIMETRIA UBICAZIONE INDAGINI SU MAPPA CATASTALE COMUNE DI CASAL VELINO (SA) - FOGLIO 34 - P.LLA N. 180